第四组进度报告5


两种 FIR 滤波器实现：Chebyshev 和 Butterworth

上周实现的频率采样滤波器：

0.591836 0.108795

Overshot High: 0.226671dB


Overshot Low: -66.239dB



衰减：

过渡带：

与之对应，设计chebyshev滤波器，通带频率，阻带频率，通带波纹，阻带衰减



阶数为12阶